Diện tích trung bình của 2 bánh: **2.75** (m2)

Diện tích trung bình của 4 bánh trở lên: **8.75** (m2)

Diện tích các tuyến đường(mới):

- Nguyễn Cư Trinh: **260.1** (m2)

- Cách Mạng Tháng Tám: **240** (m2)

- Trường Chinh: **551.25** (m2)

- Hoàng Văn Thụ: **462.75** (m2)

- Phan Đăng Lưu: **339.7** (m2)

- Đinh Bộ Lĩnh: **330** (m2)

- Nguyễn Thị Minh Khai: **377.4** (m2)

- Bạch Đằng: **255** (m2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tình trạng/ Mật độ** | **Mật độ (P)** |
| Thông thoáng | P < 20% |
| Đông đúc | 20% < P < 35% |
| Kẹt xe | P > 35% |

Tính P:

P = ( *số xe 2 bánh* \* **2.75** + *số xe 4 bánh* \* **8.75** ) : *diện tích tuyến đường* \* 100%